Приложение
к постановлению администрации
Энгельсского муниципального района
от 23.01.2019 года № 225
Нормативы состава сточных вод для абонентов коммунальной системы водоотведения муниципального унитарного предприятия «Энгельс-Водоканал Энгельсского муниципального образования Саратовской области» 
на 2019-2021 годы
	N п/п
	Наименование ингредиентов
	Показатель эффективности работы очистных сооружений (Эi)
	Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, мг/ дм3 (Спдк)
	Временно согласованные концентрации загрязняющих веществ, мг/дм3 (Свск)

	
	
	
	
	

	1
	Взвешенные вещества
	0,89
	109,73
	185,8

	2.
	Сухой остаток
	0,18
	944,1
	1438,7

	3.
	БПКп
	0,97
	107,21
	190,2

	4.
	Фосфат-ион
	0,13
	6,491
	9,11

	5.
	Хлорид-анион
	0,29
	357,71
	487,7

	6.
	Сульфат-анион
	0,30
	334,1
	501,3

	7.
	Аммоний-анион
	0,90
	12,02
	18,4

	8.
	Нитрат-анион
	0
	-
	-

	9.
	Нитрит-анион
	0,43
	0,572
	0,90

	10.
	АПАВ
	0,91
	0,068
	0,75

	11.
	Нефтепродукты (нефть)
	0,77
	0,007
	0,26

	12.
	Железо
	0,71
	0,945
	1,55

	13.
	Цинк
	0,62
	0,040
	0,06

	14.
	Медь
	0,92
	0,004
	0,012

	15.
	Хром шестивалентный
	0,33
	0,001
	0,003

	16.
	Никель
	0,91
	0,175
	0,227

	17.
	Сульфиды
	0,85
	0,020
	0,027

	18.
	Жиры
	0,83
	10,80
	24,7

	19.
	Кадмий
	0,5
	0,0006
	0,002

	20.
	Свинец
	0,4
	0,009
	0,014


